JM3P(JMaster4/L)便携版安装说明
1. 将JM3P_Portable.zip所有文件解压到C盘根目录(解压后的目录结构见"JM3P目录结构")
2. 打开C:\WAVE\Programmer3\_ShortCuts目录，根据需要打开相应的快捷方式启动相应程序，其中JMasterIII Programmer为JMaster3/L编程器软件主程序

[JM3P目录结构]
C:\WAVE\Programmer3\_ShortCuts
C:\WAVE\Programmer3\BIN
...
C:\WAVE\Programmer3\Samples
C:\WAVE\Programmer3\SDK

[_ShortCuts下主要快捷方式说明]
JMasterIII Programmer				JMaster3/L编程器软件主程序
USB & Keil Driver Setup Wizard		JMaster3/L USB驱动安装向导
JMasterIII Production GUI			JMaster3/L 联机生产用管理界面
卸载 JMasterIII Programmer			JMaster3/L编程器软件卸载程序
