[二次开发文件说明]
JM_USB.h                编程器功能函数、变量类定义
JM_USB.dll              通过调用该dll，可实现通过【上位机USB口】直接控制编程器的工作以及获得编程器的工作状态
JM_COM.dll              通过调用该dll，可实现通过【下位机硬件】与编程器侧面扩展端口配合控制编程器的工作以及获得编程器的工作状态，需要USB-TTL硬件支持(3.3V标准，输入可耐受5V)

[编程器二次开发控制方式]
[上位机控制]            调用JM_CMD.EXE(支持与dll调用同等功能)，可实现通过【上位机USB口】直接控制编程器的工作以及获得编程器的工作状态
[上位机控制]            调用JM_USB.dll，可实现通过【上位机USB口】直接控制编程器的工作以及获得编程器的工作状态
[上位机控制]            调用JM_COM.dll，可实现通过【下位机硬件】与编程器侧面扩展端口配合控制编程器的工作以及获得编程器的工作状态
[MCU/FPGA硬件控制]      通过MCU/FPGA的UART与编程器侧面扩展端口(UART信号)配合控制编程器的工作以及获得编程器的工作状态
[MCU/FPGA硬件控制]      通过MCU/FPGA的IO与编程器侧面扩展端口(ATE机台信号)配合控制编程器的工作以及获得编程器的工作状态
***注：相比JM_COM.dll而言，JM_USB.dll功能更多，为完全功能，除此之外区别仅为内部控制方式不同
***注：编程器侧面扩展端口为3.3V TTL标准电平(输入耐受5V)

[目录说明]
JM_CMD                  采用批处理方式控制编程器的工作、检测编程器状态
JM_DLL_C                调用JM_USB.dll控制编程器例程(Borland C)
JM_DLL_C#               调用JM_USB.dll控制编程器例程(C#)
JM_DLL_PAS              调用JM_USB.dll控制编程器例程(Pascal)
JM_MCS51_UART           通过MCS51 UART控制编程器例程(Keil C51)
